<!DOCTYPE qgis PUBLIC 'http://mrcc.com/qgis.dtd' 'SYSTEM'>
<qgis version="3.40.4-Bratislava">
  <identifier></identifier>
  <parentidentifier></parentidentifier>
  <language></language>
  <type>dataset</type>
  <title></title>
  <abstract></abstract>
  <links/>
  <dates/>
  <fees></fees>
  <encoding></encoding>
  <crs>
    <spatialrefsys nativeFormat="Wkt">
      <wkt>PROJCRS["MGI / Austria GK Central",BASEGEOGCRS["MGI",DATUM["Militar-Geographische Institut",ELLIPSOID["Bessel 1841",6377397.155,299.1528128,LENGTHUNIT["metre",1]]],PRIMEM["Greenwich",0,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],ID["EPSG",4312]],CONVERSION["Austria Gauss-Kruger Central",METHOD["Transverse Mercator",ID["EPSG",9807]],PARAMETER["Latitude of natural origin",0,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8801]],PARAMETER["Longitude of natural origin",13.3333333333333,ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],ID["EPSG",8802]],PARAMETER["Scale factor at natural origin",1,SCALEUNIT["unity",1],ID["EPSG",8805]],PARAMETER["False easting",0,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8806]],PARAMETER["False northing",-5000000,LENGTHUNIT["metre",1],ID["EPSG",8807]]],CS[Cartesian,2],AXIS["northing (X)",north,ORDER[1],LENGTHUNIT["metre",1]],AXIS["easting (Y)",east,ORDER[2],LENGTHUNIT["metre",1]],USAGE[SCOPE["Engineering survey, topographic mapping."],AREA["Austria between 11°50'E and 14°50'E of Greenwich (29°30'E and 32°30'E of Ferro)."],BBOX[46.4,11.83,48.79,14.84]],ID["EPSG",31255]]</wkt>
      <proj4>+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=13.3333333333333 +k=1 +x_0=0 +y_0=-5000000 +ellps=bessel +towgs84=577.326,90.129,463.919,5.137,1.474,5.297,2.4232 +units=m +no_defs</proj4>
      <srsid>2608</srsid>
      <srid>31255</srid>
      <authid>EPSG:31255</authid>
      <description>MGI / Austria GK Central</description>
      <projectionacronym>tmerc</projectionacronym>
      <ellipsoidacronym>EPSG:7004</ellipsoidacronym>
      <geographicflag>false</geographicflag>
    </spatialrefsys>
  </crs>
  <extent/>
</qgis>
